Sandsack

Sandbag Sac à sable

Schematische Zeichnung eines Sandsacks für Gasballone. Der hier gelb gezeichnete Teil wird meist aus LKW-Planenstoff gefertigt, für eine leichtere Bauweise können aber alle ausreichend festen Stoffe verwendet werden. Im oberen Rand sind Ösen angebracht, durch die eine Schnur läuft. Die Schnüre laufen durch die Ösen und dann in einem offenen Haken zusammen. Mit dem Haken werden die Säcke im Netz oder in der Sandsackgirlande des Ballonkorbes eingehängt.

Der Ballastsand für Gasballone wird in Sandsäcken mitgeführt. Sandsäcke werden auch nicht abgeworfen, sondern ausgeleert. Dafür ist am Boden des Sandsacks ein Griff befestigt. Oben am Sandsack befinden sich Ösen, durch die eine Schnüre gezogen werden. Diese Schnüre laufen in einem Haken zusammen. Mit diesem Haken werden die Sandsäcke in die Sandsackgirlande im Korb eingehängt. Beim Füllen eines Netzballons werden Sandsäcke in das Netz eingehängt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Sandsackhaken so eingehängt werden, dass die Haken nach außen - von der Hülle weg - eingehängt werden, um die Hülle nicht zu beschädigen.

Das Foto zeigt das leeren eines Sandsacks. Der gelbe Sack wurde umgedreht, und jetzt fällt der Sand aus der Öffnung.

Die Sandsäcke werden zur Ballastabgabe nicht abgeworfen wie manchmal vermutet wird, sondern ausgeleert. Das Bild oben zeigt den umgedrehten Sack, und den herabfallenden Sand.

Unterbringung

Innen im Korb

Die Sandsäcke werden innen im Korb bevorzugt in den Korbecken in die Girlande eingehängt.

Vier Sandsäcke in der Korbecke in die Sandsackgirlande eingehängt.

Tracedump:

newBaseSize: 11pt
newBaseSizeInPt: 11