(A) Bekanntmachungen für Luftfahrer (NOTAMs)

NOTAM steht für Notice to airmen und bedeutet Informationen für Luftfahrer. Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat die Bedeutung der Abkürzung mit Wirkung vom 2. Dezember 2021 in Notice to Air Missions geändert, um hier gendergerecht zu werden. Notice to Air Missions bedeutet Nachrichten für Flugvorhaben. Bisher sind die USA aber das einzige Land, dass das so verwendet.

Abruf bei DFS-AIS

www.dfs-ais.de

Anmelden1) Wenn noch nicht registriert unter dem Button Registrieren zuerst registrieren. Der Button Anmelden ist für bereits registrierte Nutzer.

Nach dem Anmelden (Einloggen) auf

VFReBulletin

klicken.

Es öffnet sich ein Abruf-Formular.

Bei Feldern mit ?-Zeichen, öffnet sich beim Klick darauf ein Hilfe-Fenster.

Vorlagen: Wenn man Vorlagen angelegt hat, kann man diese hier als erstes auswählen. Es bietet sich an, für häufige Fahrtvorhaben sich Vorlagen anzulegen, und es kann auch hilfreich sein, sich für das Gebiet der Prüfungsfahrt eine Vorlage anzulegen.

Luftfahrzeug Kennung: Hier die Kennung des Ballons eingeben, als Folge von Großbuchstaben, beispielsweise DOXXX. Wenn man bereits Luftfahrzeuge angelegt hat, erscheint hier bei der Eingabe ein Auswahlmenü.

Startflugplatz / Zielflugplatz: Hier Flugplätze eingeben, die in etwa den Anfang und das Ende der geplanten Fahrt markieren. Ballonstartplätze sind aufgeführt, wenn sie als Flugplätze genehmigt sind. Beispielsweise erhält man bei der Eingabe Bitterfeld ZZZZ BITTERFELD 5137N01219E zur Auswahl.

DOF: Datum des geplanten Fluges.

Route: Hier kann eine Route eingegeben werden, macht bei kurzen Ballonfahrten eher weniger Sinn.

Breite des Korridors: Hier bietet es sich an, 50NM zu wählen. Dann deckt man auch die Bereiche ab, in die die Fahrt eventuell führen kann.

Ausweichflugplatz: Frei lassen.

Briefing enthält: Hier gibt es die Möglichkeit zu filtern. Hilfe (?) benutzen, wenn man das möchte.

Name der Vorlage: Wenn man die Angaben speicher möchte, für künftige Abrufe, hier einen Namen vergeben und auf den Button speichern klicken.

Mit dem Button auf Karte anzeigen werden die Informationen auf der Karte angezeigt. Als Karten stehen OSM, ICAO, VFR und LOWER zur Verfügung.

Ein rechtsgültiger Nachweis der Flugvorbereitung nach §27 LuftVO/SERA erfolgt erst mit Erzeugung der Druckversion. Dazu den Button Briefing erstellen drücken. Dann erscheint eine Druckversion im Browserfenster. Diese könnte ausgedruckt werden. Oder man scrollt ganz nach unten, und erstellt mit dem Button PDF erzeugen eine PDF, die man dann abspeichern kann.

Tutorials

Videos

DFS-VFR-Tutorials

AIS-C: Aufbau des AIS Portals

DFS LFZ Luftfahrzeuge im AIS-Portal anlegen