Ballongruppen

Der Begriff Ballongruppe hat mehrere Bedeutungen:

Ballongruppen (EASA)

Die EASA teilt Ballone nach ihrer Größe Ballongruppen zu, während FAI auch hier den Begriff der Klasse bzw. Unterklasse verwendet. Die Volumina nach denen eine Ballon in eine bestimmte Gruppe gehört, unterscheidet sich auch nach der Ballonklasse. Die Benennung der Gruppen mit einem Buchstaben ist gebräuchlich, aber nicht in den Vorschriften enthalten.

Heißluftballone

A: Bis 3400m³

B: 3401m³ bis 6000m³

C: 6000m³ bis 10500m³

D: Ab 10501m³

Gasballone

A: Bis 1260m³

B: Ab 1260m³

Ballongruppen (Schweiz)

In der Schweiz ist der Begriff Ballongruppe füŕ einen Verein, der den Ballonsport ausübt, gebräuchlich. Eine Liste der Ballongruppen findet man auf der Homepage des SBAV.

Tracedump:

newBaseSize: 11pt
newBaseSizeInPt: 11